;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Energy E 2000-2.4 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.78кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy E 2000-2.4 M1;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;Прочее
Energy E 2000-2.4 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.93кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy E 2000-2.4 M3;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;Прочее
Energy E 2000-5.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.78кВт, с электрическим нагревателем 5.0кВт, 400/50/2;Energy E 2000-5.0 M1;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;Прочее
Energy E 2000-5.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.93кВт, с электрическим нагревателем 5.0кВт, 400/50/2;Energy E 2000-5.0 M3;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;Прочее
Energy E 2000-9.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.78кВт, с электрическим нагревателем 9.0кВт, 400/50/3;Energy E 2000-9.0 M1;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;Прочее
Energy E 2000-9.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.93кВт, с электрическим нагревателем 9.0кВт, 400/50/3;Energy E 2000-9.0 M3;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;Прочее
Energy E 2000-12.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.78кВт, с электрическим нагревателем 12.0кВт, 400/50/3;Energy E 2000-12.0 M1;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;230;780;1;1;3.4;Прочее
Energy E 2000-12.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.93кВт, с электрическим нагревателем 12.0кВт, 400/50/3;Energy E 2000-12.0 M3;Energolux;шт.;75;250;1400;630;400;200;400;930;3;3;1.9;Прочее
Energy E 3000-6.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.15кВт, с электрическим нагревателем 6.0кВт, 400/50/2;Energy E 3000-6.0 M1;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;Прочее
Energy E 3000-6.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.5кВт, с электрическим нагревателем 6.0кВт, 400/50/2;Energy E 3000-6.0 M3;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;Прочее
Energy E 3000-15.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.15кВт, с электрическим нагревателем 15.0кВт, 400/50/3;Energy E 3000-15.0 M1;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;Прочее
Energy E 3000-15.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.5кВт, с электрическим нагревателем 15.0кВт, 400/50/3;Energy E 3000-15.0 M3;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;Прочее
Energy E 3000-22.5 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.15кВт, с электрическим нагревателем 22.5кВт, 400/50/3;Energy E 3000-22.5 M1;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;230;1150;1;1;5.1;Прочее
Energy E 3000-22.5 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.5кВт, с электрическим нагревателем 22.5кВт, 400/50/3;Energy E 3000-22.5 M3;Energolux;шт.;98;315;1500;725;500;250;400;1500;3;3;2.6;Прочее
