;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;W1##LENGTH##MILLIMETERS;W2##LENGTH##MILLIMETERS;L1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L3##LENGTH##MILLIMETERS;L4##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Riviera-EC VRE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2кВт, с электрическим нагревателем 1.5кВт, 230/50/1;Riviera-EC VRE 450;Energolux;шт.;79.5;160;900;560;920;0;120;80;130;205;230;205;230;2000;1;1;10.2;Прочее;1500
Riviera-EC VRE 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.6кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Riviera-EC VRE 850;Energolux;шт.;108;200;1350;710;1350;0;160;120;130;230;240;218;230;2600;1;1;12.9;Прочее;2000
Riviera-EC VRE 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=7.3кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Riviera-EC VRE 1400;Energolux;шт.;180;315;1500;860;1500;145;208;187;190;333;342;325;400;7300;3;3;14.5;Прочее;6000
Riviera-EC VRE 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=13.3кВт, с электрическим нагревателем 12кВт, 400/50/3;Riviera-EC VRE 2200;Energolux;шт.;192;400;1500;860;1500;145;250;248;225;395;410;395;400;13300;3;3;23.9;Прочее;12000
