;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_3##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;Между каналами##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago-EC CPE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.5кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Brissago-EC CPE 450;Energolux;шт.;42;160;970;545;275;675;132;300;230;3500;1;1;15.5;Прочее;2000
Brissago-EC CPE 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=4.9кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago-EC CPE 850;Energolux;шт.;57;250;1200;700;304;825;135;320;230;4900;1;1;21.31;Прочее;3000
