;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Energy Smart E 160-1.2 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.15кВт, с электрическим нагревателем 1.2кВт, 230/50/1;Energy Smart E 160-1.2 M1;Energolux;шт.;33;160;860;450;490;230;150;1;1;3.4;Прочее;1200
Energy Smart E 160-2.4 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.15кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy Smart E 160-2.4 M1;Energolux;шт.;33;160;860;450;490;230;150;1;1;1.9;Прочее;2400
Energy Smart E 160-3.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.15кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Energy Smart E 160-3.0 M1;Energolux;шт.;33;160;860;450;490;230;150;1;1;3.4;Прочее;3000
Energy Smart E 160-5.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.15кВт, с электрическим нагревателем 5кВт, 400/50/2;Energy Smart E 160-5.0 M1;Energolux;шт.;33;160;860;450;490;230;150;1;1;1.9;Прочее;5000
Energy Smart E 200-3.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.16кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Energy Smart E 200-3.0 M1;Energolux;шт.;39;200;880;470;550;230;160;1;1;3.4;Прочее;3000
Energy Smart E 200-5.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.16кВт, с электрическим нагревателем 5кВт, 400/50/2;Energy Smart E 200-5.0 M1;Energolux;шт.;39;200;880;470;550;230;160;1;1;1.9;Прочее;5000
Energy Smart E 200-6.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.16кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/2;Energy Smart E 200-6.0 M1;Energolux;шт.;39;200;880;470;550;230;160;1;1;3.4;Прочее;6000
Energy Smart E 250-3.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.17кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Energy Smart E 250-3.0 M1;Energolux;шт.;53;250;900;520;590;230;170;1;1;1.9;Прочее;3000
Energy Smart E 250-6.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.17кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/2;Energy Smart E 250-6.0 M1;Energolux;шт.;53;250;900;520;590;230;170;1;1;5.1;Прочее;6000
Energy Smart E 250-9.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.17кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Energy Smart E 250-9.0 M1;Energolux;шт.;55;250;900;520;590;230;170;1;1;2.6;Прочее;9000
Energy Smart E 315-3.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.26кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Energy Smart E 315-3.0 M1;Energolux;шт.;58;315;950;570;640;230;260;1;1;5.1;Прочее;3000
Energy Smart E 315-6.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.26кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/2;Energy Smart E 315-6.0 M1;Energolux;шт.;58;315;950;570;640;230;260;1;1;2.6;Прочее;6000
Energy Smart E 315-9.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.26кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Energy Smart E 315-9.0 M1;Energolux;шт.;60;315;950;570;640;230;260;1;1;5.1;Прочее;9000
Energy Smart E 315-12.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.26кВт, с электрическим нагревателем 12кВт, 400/50/3;Energy Smart E 315-12.0 M1;Energolux;шт.;60;315;950;570;640;230;260;1;1;2.6;Прочее;12000
