;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;Высота##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Energy E 4000-15.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.4кВт, с электрическим нагревателем 15.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-15.0 M1;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;230;2400;1;1;11;Прочее
Energy E 4000-15.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.5кВт, с электрическим нагревателем 15.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-15.0 M3;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;400;2500;3;3;4.3;Прочее
Energy E 4000-22.5 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.4кВт, с электрическим нагревателем 22.5кВт, 400/50/3;Energy E 4000-22.5 M1;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;230;2400;1;1;11;Прочее
Energy E 4000-22.5 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.5кВт, с электрическим нагревателем 22.5кВт, 400/50/3;Energy E 4000-22.5 M3;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;400;2500;3;3;4.3;Прочее
Energy E 4000-30.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.4кВт, с электрическим нагревателем 30.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-30.0 M1;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;230;2400;1;1;11;Прочее
Energy E 4000-30.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.5кВт, с электрическим нагревателем 30.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-30.0 M3;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;400;2500;3;3;4.3;Прочее
Energy E 4000-45.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.4кВт, с электрическим нагревателем 45.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-45.0 M1;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;230;2400;1;1;11;Прочее
Energy E 4000-45.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.5кВт, с электрическим нагревателем 45.0кВт, 400/50/3;Energy E 4000-45.0 M3;Energolux;шт.;103;500;300;1500;845;500;244;400;2500;3;3;4.3;Прочее
Energy E 6000-22.5 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.7кВт, с электрическим нагревателем 22.5кВт, 400/50/3;Energy E 6000-22.5 M3;Energolux;шт.;175;600;350;1700;945;600;294;400;3700;3;3;6;Прочее
Energy E 6000-30.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.7кВт, с электрическим нагревателем 30.0кВт, 400/50/3;Energy E 6000-30.0 M3;Energolux;шт.;175;600;350;1700;945;600;294;400;3700;3;3;6;Прочее
Energy E 6000-45.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.7кВт, с электрическим нагревателем 45.0кВт, 400/50/3;Energy E 6000-45.0 M3;Energolux;шт.;175;600;350;1700;945;600;294;400;3700;3;3;6;Прочее
Energy E 6000-60.0 M3;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.7кВт, с электрическим нагревателем 60.0кВт, 400/50/3;Energy E 6000-60.0 M3;Energolux;шт.;175;600;350;1700;945;600;294;400;3700;3;3;6;Прочее
