;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;H2##LENGTH##MILLIMETERS;H5##LENGTH##MILLIMETERS;H6##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Riviera-EC HRE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2кВт, с электрическим нагревателем 1.5кВт, 230/50/1;Riviera-EC HRE 450;Energolux;шт.;80;200;1000;560;610;255;190;31;51;230;2000;1;1;10.2;Прочее;1500
Riviera-EC HRE 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.6кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Riviera-EC HRE 850;Energolux;шт.;135;250;1100;710;900;151;310;31;51;230;2600;1;1;12.9;Прочее;2000
Riviera-EC HRE 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=7.3кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Riviera-EC HRE 1400;Energolux;шт.;180;315;1350;860;900;231;400;140;0;400;7300;3;3;14.5;Прочее;6000
Riviera-EC HRE 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=13.3кВт, с электрическим нагревателем 12кВт, 400/50/3;Riviera-EC HRE 2200;Energolux;шт.;180;315;1350;860;900;274;500;140;0;400;13300;3;3;23.9;Прочее;12000
