;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Energy Smart Slim E 350-1.2 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.3кВт, с электрическим нагревателем 1.2кВт, 230/50/1;Energy Smart Slim E 350-1.2 M1;Energolux;шт.;33;160;1000;530;252;126;230;1300;1;1;5.9;Прочее;1200
Energy Smart Slim E 350-2.4 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.5кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy Smart Slim E 350-2.4 M1;Energolux;шт.;33;160;1000;530;252;126;230;2500;1;1;11.2;Прочее;2400
Energy Smart Slim E 350-5.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=5.1кВт, с электрическим нагревателем 5кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 350-5.0 M1;Energolux;шт.;33;160;1000;530;252;126;400;5100;3;3;11.6;Прочее;5000
Energy Smart Slim E 700-2.4 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.61кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy Smart Slim E 700-2.4 M1;Energolux;шт.;42;200;1260;530;302;151;230;2610;1;1;11.4;Прочее;2400
Energy Smart Slim E 700-5.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=5.21кВт, с электрическим нагревателем 5кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 700-5.0 M1;Energolux;шт.;42;200;1260;530;302;151;400;5210;3;3;11.7;Прочее;5000
Energy Smart Slim E 700-9.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=9.21кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 900-9.0 M1;Energolux;шт.;42;200;1260;530;302;151;400;9210;3;3;13.9;Прочее;9000
