;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;H2##LENGTH##MILLIMETERS;H5##LENGTH##MILLIMETERS;H6##LENGTH##MILLIMETERS;Диаметр патрубка##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Riviera-EC HRW 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.5кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC HRW 450;Energolux;шт.;80;200;1000;560;610;255;190;40;51;20;230;500;1;1;3.4;Прочее
Riviera-EC HRW 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.5кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC HRW 850;Energolux;шт.;135;250;1200;710;940;151;310;40;51;20;230;500;1;1;3.7;Прочее
Riviera-EC HRW 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.1кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC HRW 1400;Energolux;шт.;190;315;1450;860;1040;231;400;70;0;20;230;1100;1;1;5.5;Прочее
Riviera-EC HRW 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.1кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC HRW 2200;Energolux;шт.;195;315;1450;860;1040;274;500;70;0;20;230;1100;1;1;5.5;Прочее
