;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;Высота##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Energy Smart Slim E 1100-6.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=6.29кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 1100-6.0 M1;Energolux;шт.;66;500;250;1300;760;342;171;400;6290;3;3;13.9;Прочее;6000
Energy Smart Slim E 1100-9.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=9.29кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 1100-9.0 M1;Energolux;шт.;66;500;250;1300;760;342;171;400;9290;3;3;14;Прочее;9000
Energy Smart Slim E 1100-15.0 M1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=15.29кВт, с электрическим нагревателем 15кВт, 400/50/3;Energy Smart Slim E 1100-15.0 M1;Energolux;шт.;66;500;250;1300;760;342;171;400;15290;3;3;23;Прочее;15000
