;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;H2##LENGTH##MILLIMETERS;H5##LENGTH##MILLIMETERS;H6##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago-EC HPE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.5кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Brissago-EC HPE 450;Energolux;шт.;48;160;1170;360;695;255;190;31;51;230;3500;1;1;17.9;Прочее;2000
Brissago-EC HPE 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=4.6кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago-EC HPE 850;Energolux;шт.;57;250;1170;510;695;151;310;31;51;230;4600;1;1;22.9;Прочее;3000
Brissago-EC HPE 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=9.3кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Brissago-EC HPE 1400;Energolux;шт.;152;315;1505;650;1003;231;400;140;0;380;9300;3;3;18.8;Прочее;9000
Brissago-EC HPE 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=16.3кВт, с электрическим нагревателем 15кВт, 400/50/3;Brissago-EC HPE 2200;Energolux;шт.;216;400;1805;795;1190;274;500;140;0;380;16300;3;3;27.9;Прочее;15000
