;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_3##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;Между каналами##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Rona SRME 180 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.102кВт;Rona SRME 180 H1;Energolux;шт.;1;100;860;685;220;735;110;405;230;102;1;1;0.47;Прочее
Rona SRME 290 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.15кВт;Rona SRME 290 H1;Energolux;шт.;1;160;930;700;220;750;110;425;230;150;1;1;0.71;Прочее
Rona SRME 380 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.233кВт;Rona SRME 380 H1;Energolux;шт.;1;160;1070;820;230;870;115;550;230;233;1;1;1.07;Прочее
Rona SRME 690 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.2кВт;Rona SRME 690 H1;Energolux;шт.;1;200;867;902;280;952;140;451;230;200;1;1;0.96;Прочее
Rona SRME 910 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.42кВт;Rona SRME 910 H1;Energolux;шт.;1;250;1134;884;388;934;194;378;230;420;1;1;2;Прочее
Rona SRME 1200 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.45кВт;Rona SRME 1200 H1;Energolux;шт.;1;250;1134;1134;388;1184;194;628;230;450;1;1;2.1;Прочее
Rona SRME 1410 H1;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.68кВт;Rona SRME 1410 H1;Energolux;шт.;1;250;1193;1243;388;1293;194;629;230;680;1;1;3.2;Прочее
