;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;W1##LENGTH##MILLIMETERS;W2##LENGTH##MILLIMETERS;L1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L3##LENGTH##MILLIMETERS;L4##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago VPE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=4.7кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago VPE 450;Energolux;шт.;68;160;900;355;855;0;120;80;130;205;230;205;230;4700;1;1;20.9;Прочее;3000
Brissago VPE 800;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=4.8кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago VPE 800;Energolux;шт.;82;200;950;465;900;0;160;120;130;230;240;218;230;4800;1;1;21.9;Прочее;3000
Brissago VPE 1000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=6.5кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Brissago VPE 1000;Energolux;шт.;150;315;1400;645;1185;145;208;187;190;333;342;325;400;6500;3;3;11.2;Прочее;6000
Brissago VPE 1500;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=9.7кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Brissago VPE 1500;Energolux;шт.;150;315;1400;645;1185;145;208;187;190;333;342;325;400;9700;3;3;16.3;Прочее;9000
Brissago VPE 2000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=16.3кВт, с электрическим нагревателем 15кВт, 400/50/3;Brissago VPE 2000;Energolux;шт.;260;400;1650;790;1285;145;250;248;225;395;410;395;400;16300;3;3;27.3;Прочее;15000
