;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_3##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;Между каналами##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago CPE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.8кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Brissago CPE 450;Energolux;шт.;1;160;970;545;275;675;132;300;230;3800;1;1;16.9;Прочее;2000
Brissago CPE 800;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=5.1кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago CPE 800;Energolux;шт.;1;250;1200;700;304;825;135;320;230;5100;1;1;23.1;Прочее;3000
Brissago CPE 1000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=6.7кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Brissago CPE 1000;Energolux;шт.;1;315;1500;850;500;1015;246;430;400;6700;3;3;11.8;Прочее;6000
