;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Ширина##LENGTH##MILLIMETERS;Высота##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_3##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;Между каналами##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago-EC CPE 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=10кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Brissago-EC CPE 1400;Energolux;шт.;189;500;250;1900;1270;550;1362;250;620;400;10000;3;3;15.5;Прочее;9000
Brissago-EC CPE 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=16.3кВт, с электрическим нагревателем 15кВт, 400/50/3;Brissago-EC CPE 2200;Energolux;шт.;210;500;250;1900;1270;550;1362;250;620;400;16300;3;3;27.5;Прочее;15000
