;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Фланец##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Energy Slim 500 E-1.2;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.19кВт, с электрическим нагревателем 1.2кВт, 230/50/1;Energy Slim 500 E + ESHE 500-1.2/1;Energolux;шт.;30;125;50;884;434;250;125;230;190;1;1;0.83;Прочее
Energy Slim 500 E-2.0;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.19кВт, с электрическим нагревателем 2.0кВт, 230/50/1;Energy Slim 500 E + ESHE 500-2.0/1;Energolux;шт.;30;125;50;884;434;250;125;230;190;1;1;0.83;Прочее
Energy Slim 500 E-5.0;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.19кВт, с электрическим нагревателем 5.0кВт, 400/50/2;Energy Slim 500 E + ESHE 500-5.0/2;Energolux;шт.;30;125;50;884;434;250;125;230;190;1;1;0.83;Прочее
Energy Slim 800 E-2.4;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.23кВт, с электрическим нагревателем 2.4кВт, 230/50/1;Energy Slim 800 E + ESHE 500-2.4/1;Energolux;шт.;37;160;50;965;459;399;207;230;230;1;1;1.01;Прочее
Energy Slim 800 E-5.0;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.23кВт, с электрическим нагревателем 5.0кВт, 400/50/2;Energy Slim 800 E + ESHE 500-5.0/2;Energolux;шт.;37;160;50;965;459;399;207;230;230;1;1;1.01;Прочее
Energy Slim 800 E-9.0;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.23кВт, с электрическим нагревателем 9.0кВт, 400/50/3;Energy Slim 800 E + ESHE 500-9.0/3;Energolux;шт.;37;160;50;965;459;399;207;230;230;1;1;1.01;Прочее
Energy Slim 800 E-12.0;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.23кВт, с электрическим нагревателем 12.0кВт, 400/50/3;Energy Slim 800 E + ESHE 500-12.0/3;Energolux;шт.;37;160;50;965;459;399;207;230;230;1;1;1.01;Прочее
