;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;H2##LENGTH##MILLIMETERS;H5##LENGTH##MILLIMETERS;H6##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##;ADSK_Тепловая мощность##HVAC_POWER##WATTS
Brissago HPE 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=3.8кВт, с электрическим нагревателем 2кВт, 230/50/1;Brissago HPE 450;Energolux;шт.;48;160;1170;360;695;255;190;31;51;230;3800;1;1;16.9;Прочее;2000
Brissago HPE 800;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=4.8кВт, с электрическим нагревателем 3кВт, 230/50/1;Brissago HPE 800;Energolux;шт.;57;250;1170;510;695;151;310;31;51;230;4800;1;1;21.9;Прочее;3000
Brissago HPE 1000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=6.5кВт, с электрическим нагревателем 6кВт, 400/50/3;Brissago HPE 1000;Energolux;шт.;152;315;1505;650;1003;231;400;140;0;400;6500;3;3;11.2;Прочее;6000
Brissago HPE 1500;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=9.7кВт, с электрическим нагревателем 9кВт, 400/50/3;Brissago HPE 1500;Energolux;шт.;152;315;1505;650;1003;231;400;140;0;400;9700;3;3;16.3;Прочее;9000
Brissago HPE 2000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=16.3кВт, с электрическим нагревателем 15кВт, 400/50/3;Brissago HPE 2000;Energolux;шт.;216;400;1805;795;1190;274;500;140;0;400;16300;3;3;27.3;Прочее;15000
