;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;W1##LENGTH##MILLIMETERS;W2##LENGTH##MILLIMETERS;L1##LENGTH##MILLIMETERS;L2##LENGTH##MILLIMETERS;L3##LENGTH##MILLIMETERS;L4##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Riviera-EC VRW 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.5кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC VRW 450;Energolux;шт.;79;160;900;560;920;0;120;80;130;205;230;205;230;500;1;1;3.4;Прочее
Riviera-EC VRW 850;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.5кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC VRW 850;Energolux;шт.;104;200;1350;710;1350;0;160;120;130;230;240;218;230;500;1;1;3.7;Прочее
Riviera-EC VRW 1400;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.1кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC VRW 1400;Energolux;шт.;178;315;1500;860;1500;145;208;187;190;333;342;325;230;1100;1;1;5.5;Прочее
Riviera-EC VRW 2200;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.1кВт, с водяным нагревателем;Riviera-EC VRW 2200;Energolux;шт.;190;400;1500;860;1500;145;250;248;225;395;410;395;230;1100;1;1;5.5;Прочее
