;ADSK_Наименование##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##;ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##;ADSK_Единица измерения##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS;Длина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_2##LENGTH##MILLIMETERS;Высота_2##LENGTH##MILLIMETERS;Ширина_3##LENGTH##MILLIMETERS;H1##LENGTH##MILLIMETERS;Между каналами##LENGTH##MILLIMETERS;Диаметр патрубка##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_Количество фаз##OTHER##;ADSK_Количество фаз числовое##OTHER##;ADSK_Ток##ELECTRICAL_CURRENT##AMPERES;ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##
Brissago CPW 450;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=1.72кВт, с водяным нагревателем ;Brissago CPW 450;Energolux;шт.;1;160;970;545;275;675;132;300;25;230;1720;1;1;7.5;Прочее
Brissago CPW 800;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=2.1кВт, с водяным нагревателем ;Brissago CPW 800;Energolux;шт.;1;250;1200;700;304;825;135;320;25;230;2100;1;1;9.15;Прочее
Brissago CPW 1000;Приточная установка: L= м3/ч, P= Па, N=0.58кВт, с водяным нагревателем ;Brissago CPW 1000;Energolux;шт.;1;315;1500;850;500;1015;246;430;25;230;580;1;1;2.53;Прочее
